口腔颌面CT维修需求

设备信息

设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影

设备品牌：德国西诺德
规格型号：ORTHOPHOSXG 3D Ceph 

数量：1台
设备故障现象

设备运行时报错E71503、E78112及E60604，且KAP检测值偏低。
维修要求

维修更新三维平板1套、高压X射线发生器1套。

配件必须为原厂正品件，经修复后设备各项功能及图像质量须达到出厂技术标准。
合同签订之日起十五（15）日内完成修复并交付
保修期12个月
四、培训医护人员使用设备以及提供校准服务

1、培训医护人员使用设备以及提供2D，3D校准服务。

2、更换配件后，对sidexis系统软件，以及阅片端做升级及维护。
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口腔颌面CT维修需求

一、设备信息

设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影

设备品牌：德国西诺德

规格型号：ORTHOPHOSXG 3D Ceph P111-113

数量：1台

二、设备故障现象

设备运行时报错E71503、E78112及E60604，且KAP检测值偏低。

三、维修要求

1、更换三维平板1套、高压X射线发生器1套。

2、全新配件，提供配件证件资料（出厂合格证、质量三证、编码及批次信

息等）

3、经修复后，设备各项功能及图像质量须达到出厂技术标准

4、合同签订之日起十五（15）日内完成修复并交付

5、保修12月
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口腔颌面CT维修需求


设备信息


设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影


设备品牌：德国西诺德

规格型号：ORTHOPHOSXG 3D Ceph P111-113


数量：1台

设备故障现象


设备运行时报错E71503、E78112及E60604，且KAP检测值偏低。

维修要求


更换三维平板1套、高压X射线发生器1套。


全新配件，提供配件证件资料（出厂合格证、质量三证、编码及批次信息等）

经修复后，设备各项功能及图像质量须达到出厂技术标准

合同签订之日起十五（15）日内完成修复并交付

保修12月
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