空气波压力循环治疗仪技术参数

	设备名称
	空气波压力循环治疗仪
	购置数量
	2台

	整体要求：

采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气。达到消除水肿，促进愈合，改善周围血管功能的疗效。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	1
	台
	多压力、循环治疗模式、实时状态显示、报警功能

	2
	下肢气囊
	1
	个
	选用TPU 材质四腔充气套筒

	3
	上肢气囊
	1
	个
	选用TPU 材质四腔充气套筒

	4
	一分一导气管
	1
	个
	符合参数需求

	5
	一分二导气管
	1
	个
	符合参数需求

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	操作方式
	≥5寸彩色液晶触摸屏操作

	2
	通道数
	两路物理通道

	3
	气囊通道数
	支持4腔气囊、3腔气囊、单腔气囊可选

	4
	气囊类型
	支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊

	5
	压力范围
	0-200mmHg，可调，步进精度为5mmHg

	6
	治疗时间
	1-99分钟，可调

	7
	治疗方案
	≥8种模式，满足术后水肿、淋巴回流、静脉血栓预防等临床常见需求

	8
	报警功能
	具有过压、欠压、压力传感器异常等安全报警功能

	9
	自动泄压保护
	突然断电、超压以及紧急停止时自动泄压

	10
	运行状态
	实时显示设备运行模式动态、压力及时间

	11
	噪音抑制
	具备超静音噪声仪抑制技术，噪音≤60dB

	12
	主机重量
	重量≤4kg

	13
	气囊材质
	采用医用级TPU材质或同等性能柔性材质

	14
	其他
	设备使用年限≥8年，保修期≥2年，生产日期距交付日期不超过6个月
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