观片灯参数

四联观片灯

1. 特点： LED光源,无极调光分区，不锈钢45°，无缝拼角直角边框，喷塑箱体。
2. 规格： 915（±10mm）\*1140（±10mm）\*28（±3mm）

六联观片灯

一、特点： LED光源,无极调光分区，不锈钢45°，无缝拼角直角边框，喷塑箱体。

二、规格： 1315（±10mm）\*1140（±10mm）\*28（±3mm）