高频电刀参数要求

1. **整体要求**

具备单双极功能，两种及以上输出控制方式。

1. **技术参数**

1.具备高频单极双极功能，可同时连接单极器械（2把或以上）和双极器械。

2.单极切割模式：纯切、混切。

3.单极凝结模式：软凝、电灼、喷凝。

4.单极模式：纯切、混切模式：功率0-200W可调；软凝、电灼、喷凝模式功率0-120W。

5.双极模式功率：0-100W可调

6.保修期3年或以上。

7.负极板：支持连接成人或新生儿类型和单片、双片类型。