心电监护仪参数要求

1. **整体要求**

一体化便携监护仪，整体无风扇设计，内置锂电池。

**二、配置清单要求：**

监护仪主机1台

5导联线1条

血氧饱和度指套1个

成人血压袖带1条

小儿血压袖带1条

**三、技术参数**

1.设计使用年限≥10年

2.内置锂电池，工作时间≥4小时

3.无创血压测量范围：

成人收缩压：25mmHg-290mmHg，舒张压 10mmHg-250mmHg，平均压 ：15mmHg-260mmHg；

小儿收缩压 25mmHg-240mmHg，舒张压15mmHg-200mmHg。平均压： 15mmHg-215mmHg；

1. 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。