空气压力循环治疗仪（气压泵）参数要求

1. **整体要求**

预防下肢静脉血栓及VTE的发生

1. **技术参数**

1.输入电源：AC220V,50HZ

2.保压时间：0-15s

3.工作压力：0-200mmHg

4.输入功率：不少于50VA

5.间停时间 0-99s