**灸疗仪（红炉拨筋罐）需求参数**

1.由砭石泥加紫砂泥烧制成罐体

2.罐口为双层花瓣（齿轮）形结构，相邻花瓣犹如拨筋棒

3.罐体内设有螺旋钢针用来固定艾柱

4.尺寸大小：

大号直径约12cm，高约9.5cm。（±1.0cm）

中号直径约9cm，高约8.5cm。（±1.0cm）

小号直径约6.5cm，高约5.5cm。（±1.0cm）

5.外观质量：产品表面圆润，光滑无毛刺；产品不允许有崩缺、裂纹和渗漏缺陷。